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非管理型工业交换机
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输入电压：DC 48-58V
工作温度：-40℃ ~ +85℃
外    壳：IP40防护等级，无风扇设计
拨    码：4位特色拨码功能
检验报告：CE/FCC/RoHS
防 静 电：8KV-15KV
MTBF：100000小时
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此设备是1个千兆光 & 4个10/100/1000 Base-T非管理型工业以太网快速交换机,支持PoE，通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术，提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质；增强了工业网络的可靠性和安全性。更能满足轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控和其他恶劣环境中的部署要求。
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	接口（Provider Mode Ports）

	业务接口（Fixed port）
	1*1000 Base-X， 4*10/100/1000 Base－T

	电源接口（Power interface）
	凤凰端子，双电源冗余

	LED灯（LED Indicators）
	PWR，OPT ,NMC，ALM

	非PoE款拨码说明（Dialing instructions）

	1 I/R
	端口隔离

	2 VLAN
	VLAN隔离

	3 Q/I
	QoS

	4 F/P
	流控

	PoE款拨码说明（Dialing instructions）

	1 I/R
	无感重启

	2 VLAN
	VLAN隔离

	3 Q/I
	端口隔离

	4 F/P
	VIP供电以及Qos




	线缆类型及距离（Cable type&Transmission distance）

	双绞线（Twisted-pair）
	0-100m（CAT5e,CAT6）

	单模光纤（Monomode optical fiber）
	20/40/60/80/100KM

	多模光纤（Multimode optical fibre）
	550m

	网络拓扑（Network Topology）

	环形拓扑（Ring topology）
	不支持

	星型拓扑（Star topology）
	支持

	总线拓扑（Bus topology）
	支持

	树形拓扑（Tree Topology）
	支持

	电气特性（Electrical Specifications）

	输入电压（input voltage）
	非PoE:12-58V 
PoE:DC 48-58V

	整机功耗 （Total Power consumption）  
	非PoE满载<6w
PoE满载<126W，

	PoE支持（PoE Support）选配

	PoE端口（PoE port）                                  
	1-4

	PoE协议（PoE Protocol）                              
	802.3af，802.3at

	PoE引脚分配（Pin Assignment）                       
	1,2,3,6

	二层交换（Layer 2 Switching）

	交换容量（Switching capacity）                        
	14G

	包转发率（Packet forwarding rate）                    
	10.416Mpps

	MAC地址表（MAC address table）                    
	8K

	包缓冲区（Buffer）                                    
	1M

	转发延迟（Forwarding delay）                         
	<5us

	极性反转（MDI/MDIX）                              
	支持

	流量控制（Flow control）                             
	支持

	巨型帧（Jumbo Frame）                               
	支持10Kbytes

	机械结构（ Mechanical Dimensions）

	尺寸（Product size）                                    
	143X104X48mm

	安装方式（Installation Method）                         
	卡轨式安装

	重量（Weight）                                         
	约0.6KG




	环境条件（Environment）

	工作温度（Operating temperature）                    
	-40℃~+85℃

	储藏/运输温度（Storage temperature）                  
	-40℃~+85℃

	相对湿度（Relative humidity）                          
	5%~95% 无凝露（non-condensing）

	散热方式（Thermal methods）                          
	无风扇设计，自然散热

	MTBF                                                    
	100,000 小时

	防护（EMC&INGRESS PROTECTION )

	IP等级（IP Level）
	IP40

	电源浪涌防护（Surge protection of Power）
	IEC 61000-4-5 Level X (6KV/4KV）（8/20us)

	网口浪涌防护（Surge protection of Ethernet port）
	IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV）（10/700us)

	辐射抗扰（RS）
	IEC 61000-4-3 Level 3（10V/m）

	瞬间脉冲抗干扰（EFI）
	IEC 61000-4-4 Level 3（1V/2V）

	传导抗干扰（CS）
	IEC 61000-4-6 Level 3（10V/m）

	电源频率磁场抗扰（PFMF）
	IEC 61000-4-8 Level 4（30A/m）

	电压跌落（DIP）
	IEC 61000-4-11 Level 3 （10V）

	抗静电干扰（ESD）
	IEC 61000-4-2 Level 4（8K/15K）

	自由跌落（Free fall）
	0.5m

	相关认证（Authentication）

	认证（Authentication）
	公安部、工信部检验报告及入网许可证、CE/FCC/RoHS

	配套和附件（Accessories）

	配套设备（Accessories）
	设备，端子，合格证，说明书，电源适配器（选配）

	可选型号（Optional model）

	KP-9000-65-1GX4GT
	1个1000M光口（可选SC、FC、ST、SFP）,
4个10/100/1000M自适应电口（POE可选配）
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